[image: ]
CLIFTON BAUMATIC : ÉLÉGANCE AU MASCULIN
Clifton Baumatic concentrent sobriété esthétique et fiabilité technique, avec la dernière génération du calibre Baumatic – le BM13 – certifié COSC (Contrôle Officielle Suisse des Chronomètres) et résistant aux champs magnétiques du quotidien. La Clifton Baumatic est l’alliée incontournable des esthètes au goût raffiné et à la recherche constante de performance et d’innovation.

LIGNES DESIGN ET EPUREES
Must have du vestiaire chic, la Clifton Baumatic rivalise d’élégance en variations de matières et coloris raffinés. Son boîtier rond aux proportions idéales est façonné dans l’or rose 18 carats ou l’acier poli-satiné. Son affichage limpide est réhaussé d’une glace en saphir bombée inrayable traitée antireflet renforçant sa lisibilité. Côté fond, lui aussi en saphir, mouvement et masse oscillante finement décorés s’offrent au regard. 
Le modèle en or rose présente un cadran blanc « chaud » finition porcelaine aux index et aiguilles dorés, contrasté par un bracelet en alligator noir.
La version en acier se pare d’un cadran bleu dégradé – sur bracelet intégré en acier ou sur cuir d’alligator noir.

SUBTILS DÉTAILS TOUT EN ELEGANCE
Qu’il soit clair ou sombre, avec un effet porcelaine ou un subtil dégradé du bleu au noir, le cadran est rythmé par des index rivés trapèze facettés, de fines aiguilles de forme alpha et un guichet de date élargi placé discrètement à 3h. Anthracites ou blancs selon les modèles, le chemin de minuterie et la mire centrale symbolisant la certification COSC viennent sublimer cet affichage harmonieux.
Le fond maintenu par quatre vis, surmonté d’une glace en saphir dévoile lui aussi la bienfacture du calibre : celui-ci est automatique, moderne, aux finitions traditionnelles soignées – perlage, sablage, colimaçonnage ou encore Côtes de Genève– réalisées sur la platine, les ponts ainsi que sur la masse oscillante ajourée en tungstène couleur acier ou dorée. La lyre en forme de Phi au cœur du mouvement symbolise l’équilibre, l’harmonie des proportions et la quête de perfection de Baume & Mercier.
Touche finale de confort et de praticité, le bracelet en alligator à boucle ardillon se remplace à souhait et sans outil grâce à un astucieux système de barrette à ergots, tandis que le bracelet à cinq rangs en acier poli-satiné est sécurisé par un fermoir triple déployant à poussoirs. 
Les nouveaux modèles de la Collection Clifton Baumatic expriment l’engagement de la Maison Baume & Mercier à répondre aux attentes de ses clients sans aucun compromis sur la qualité.

QUALITÉ, FIABILITÉ ET PERFORMANCE
[bookmark: _GoBack]Les nouvelles montres Clifton Baumatic sont équipées du calibre Baumatic BM13. Mouvement mécanique à remontage automatique offre des atouts innovants, en phase avec les besoins actuels. 
· Réserve de marche : 120 heures, soit cinq jours (contre 40-70 heures en moyenne). Cela permet de ne pas avoir à remonter sa montre d’un week-end à l’autre.
· Anti-magnétisme : résistance aux principaux champs magnétiques – sources de dérèglement et d’arrêt du mouvement. Indispensable dans un monde où l’on côtoie téléphones, tablettes ou même de simples aimants de sacs à main, sacoches.
· Précision chronométrique : certification COSC avec une variation de -4 à +6 secondes par jour (contre 20-30 secondes d’ordinaire nécessitant une remise à l’heure régulière).
· Fiabilité : service d’entretien tous les sept ans (contre un standard de trois à cinq ans). 

Clifton Baumatic ne fait aucun compromis sur la qualité et pare avec élégance et caractère le poignet des amateurs de belle horlogerie.

Références :
Clifton Baumatic cadran blanc lunette or, certifiée COSC : 10469 – disponible en octobre 2019
Clifton Baumatic cadran bleu, bracelet acier, certifiée COSC : 10468 – disponible en octobre 2019
Clifton Baumatic cadran bleu, bracelet alligator, certifiée COSC : 10467 – disponible en octobre 2019
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