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보매틱. 당신에게 어울리는 시간.

단지 새로운 시계일까요? 그 이상입니다.

클립튼 보매틱은 새로운 소재 및 혁신적인 컨셉이 적용된 자사 개발 기계식 무브먼트를 탑재한 Baume & Mercier 최초의 시계입니다.

1830년부터 축적된 시계에 관한 전문 기술과 5년이 넘는 연구 개발 끝에 탄생한 결실인 이 시계는 현대인의 삶의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 고안되었습니다. 바로, 당신만을 위한 시계입니다.

파워 리저브. 모든 기계식 시계는 멈추기 마련입니다. 그래서 어떤 시계는 사용 후 40시간 후에, 어떤 시계는 70시간 후에 다시 와인딩해주어야 합니다. 클립튼 보매틱은 고성능으로 다른 무브먼트 보다 작동 시간이 훨씬 더 깁니다. 배럴, 이스케이프먼트, 헤어스프링 등의 밸런스 전체를 최적화한 덕분에 클립튼 보매틱의 파워 리저브는 120시간, 무려5일이나 됩니다.

[bookmark: _GoBack]정확성. 기계식 시계는 시간이 조금씩 늦어질 수밖에 없습니다. 처음에는 몇 초, 그 다음에는 몇 분씩 늦어져 이를 바로잡는 일이 무척 성가실 수 있습니다. 클립튼 보매틱 시간의 정확성은 놀라울 정도입니다. 가변 관성의 밸런스 휠과 새로운 헤어스프링의 결합으로 일일 -4/+6초의 정확성이 보장됩니다. 또한, 클립튼 보매틱은 매우 까다로운 스위스 공식 크로노미터(COSC) 기준을 충족하여 가치를 증명했습니다.

안티 마그네틱. 귀하의 휴대 전화는 자성 케이스로 보호되어 있나요? 귀하의 스포츠 가방에는 자성 지퍼가 달려 있나요? 모두 괜찮습니다.  클립튼 보매틱에는 자성에 민감한 무브먼트의 두 가지 부품인 레귤레이터와 이스케이프먼트 시스템에 실리콘과 비자성 부품이 사용되어 있어 항자성이 있으며, 이 항자성은 현재 기준보다 25배나 더 높습니다. 이제 아무 걱정 없이 휴대 전화를 사용하세요. 그리고 가벼운 마음으로 마음껏 운동하세요.

내구성. 귀한 물건은 유지 관리가 필요하며, 시계도 예외는 아닙니다. 무브먼트의 부품은 마찰로 인해 자연스럽게 마모됩니다. 그렇다면 해결책은 무엇일까요? 윤활유입니다. 보매틱 칼리버에 사용되는 긴 시간의 연구 끝에 개발된 윤활유는 최고 성능을 자랑합니다. 이 윤활유 덕분에 유지 관리 서비스 간격이 일반적인 권장 기간인 5년보다 훨씬 더 길어졌습니다. 따라서 서비스를 의뢰하는 당신의 소중한 시간을 아낄 수 있습니다.
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